文件说明：
----F12-M6
        |
         -----SD.rar            ----VIEW7型号机器的SD卡文件
        |
         -----Update.rar        ----VIEW7型号机器的U盘升级文件
         
----F12-V4-M6
        |
         -----SD.rar            ----VIEW4型号机器的SD卡文件
        |
         -----Update.rar        ----VIEW4型号机器的U盘升级文件
         
----F12-V7S-M6
        |
         -----SD.rar            ----VIEW7S型号机器的SD卡文件
        |
         -----Update.rar        ----VIEW7S型号机器的U盘升级文件

----F12-V6A-M6
        |
         -----SD.rar            ----VIEW6A型号机器的SD卡文件
        |
         -----Update.rar        ----VIEW6A型号机器的U盘升级文件

----F12-V6T-M6
        |
         -----SD.rar            ----VIEW6T型号机器的SD卡文件
        |
         -----Update.rar        ----VIEW6T型号机器的U盘升级文件



使用说明：
       SD卡文件	----准备一张SD卡，将SD卡文件解压到SD卡根目录下，然后将SD卡插到熔接机上即可
       U盘升级文件	----准备一个U盘，将U盘升级文件解压到U盘根目录下，然后插到熔接机USB口上进行升级即可